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Глава 2. Модели спирального развития техники в прогнозных проектах. Разработка методик практического использования.

                                        КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Вторая глава  диссертационной работы посвящена  описанию методик практического использования справочника по  принципу Объединения.

В диссертационную работу включены  три методики построения прогнозных образов, прошедшие апробацию: методики ИФОР, метод исследования ресурса объединения разных типов движения (короткое название «метод форономии»), которая является одним  из  фрагментов совокупности методик ИФОР  и  методика  построения прогнозных образов по механизмам увеличения размерности «точка – линия – плоскость – объем – новая точка».

Методики ИФОР и механизм увеличения размерности объединены в явления, которые описывают  закон повышения проводимости потоков вещества, энергии и информации в редакции специализированного  авторского курса.

Методологический статус этих методик  ИФОР с одной стороны характеризуется тем, что они являются фрагментом  Теории Вредных Машин, разработанной в соавторстве с В.Леняшиным в период 2004 -2009 годы. Эта теория выносится на защиту моим соавтором В.Леняшиным самостоятельно.

С другой стороны, методики ИФОР обслуживают процедуры  работы с законами повышения Идеальности  и Проекции ТС в НС (историческое название «переход в НС»). 
Введение

§1.Статус  методик ИФОР в прогнозных исследованиях.

Методики ИФОР – ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО для  построения прогнозных образов. Инструментом анализа более высокого ранга является теория Вредных машин, которую обслуживают методики ИФОР наряду с другими  методиками.
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Последовательность применения этих инструментов обусловлена логикой исследований  возможных сценариев развития ТС. Сначала определим «место» существования недостатка с  высоким потенциалом в  цикле потребления ( теория циклов потребления), затем его классифицируем средствами теории Вредных Машин и получим рекомендации по наиболее  вероятным сценариям (9 законов из ЗРТС). В ходе этого анализа, сформировав контексты возникающих вопросов, применяют и ИФОР и метод форономии как  составную часть ИФОР.

· Отметим, что методики ИФОР применяются после задания контекста прогнозного исследования, а именно:

· 1 шаг рассуждений: задаём вопрос о том, в  какой части использования ТС есть наиболее сильные недостатки ВМ (для этого  есть специальный инструмент «Теория циклов»)

· 2 шаг рассуждений: задаём вопрос о том какой из Недостатков или ВМ можно устранить (заменить) с помощью ЗРТС (Теория ВМ)

· В этой логике Методики  ИФОР  обслуживают процесс использования ЗРТС, т.е. Теорию Вредной Машины  как  инструмент входа в ЗРТС.

ВМ  это  «Вредная машина», здесь используется как синоним для Недостатка
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§2. Предмет нашего изучения Диаграмма Объединений и Справочник, который обеспечивает интерактивный доступ к собранным коллекциям примеров.

Обращу внимание на то, что это два разных варианта  представления одних и тех же банков примеров. Диаграмма показывает иерархию ресурсов,  wordовская

таблица открывает доступ к  профессиональным коллекциям.
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Крупно диаграмма «Принцип Объединения», крупно «Справочник».

§3. Что даёт эта классификация?

· Такая классификация позволяет создать открытый Интернет справочник по разным сценариям объединения ресурсов, которым можно пользоваться при выполнении прогнозных проектов

· Каждый сценарий объединения ресурсов это коллекция аналогий, которыми можно пользоваться для формирования прогнозных образов.
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Теоретическое  обоснование разработанной  методики
§2.1. 1. Роль принципа № 5 ( принципа Объединения) в развитии техники

[image: image19.jpg]niobas cHcTema cywecTayeT 8 kne
«HCONb308aHHE>  9TO elyE OaHa NonesHas «kapTa»

12 ﬂm}"""’"“""“./ 3

- ymw‘v Mm:«l{A
19 o o
g % 5

g
PR R TR

#




· Явление спирального развития техники  можно описать с помощью классификационной  системы, изображённой  на диаграмме 1.

· ДИАГРАММА 1
· Под системными принципами подразумеваются  некоторые приёмы разрешения  технических противоречий, которые имеют высокий ранг общности. Среди 40 приёмов автором выделены 13 приёмов, которые имеют статус системного принципа.

Отметим их лиловым цветом в перечне принципов и продемонстрируем, что принцип № 5 (отмечен красным цветом) имеет более высокий ранг значимости среди них.
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§2.1. 2. Разделим принципы на системные и специфические

· Системные принципы имеют проявление как в технике так и в системах другой природы: биологические и/или информационные и/или социальные

· Специфические принципы имеют проявление только в технике

· Постулируем более высокий ранг значимости у системных принципов.
[image: image7.jpg]5

5) & (Merging)

MpuHuun 5

D

AmeeT cambin
BbICOKUN paHr,

5. TIPHHITHIT 05 b e THHER

2) =& (Separation)

®-C

2

2. TIpHHIMIT BB IHeC

1) 22l(Segmentation)

1

1. TprmHIpm ap o GrieHrs

|
1

17) X+& 1A (Dimensionality change)

1 L L

7) =& (Nested doll)

T

17. Hepexox B Apyroe msmep

15)

15

=N EN

(Dynamic parts)

[PV

15, TIp HHIHI THHA MIHOCTH

TIPHHLIIT € MAT] ELIKID)
Motomy 4To
KocBeHHO o6cnyxuBaet
Apyrue cuctemHele o
NpUHUMNBI





[image: image8.jpg]4) LB E A (Symmetry changes) 14) 28 ZJH(Curvature increase)

Four |- 14

Four. TIPHHLIHIT 2 CHMMETP HYHOCTH 14, TIPHHITHIT cep OHTATBHOCTH
23) Il = (Feedback) 25) T AHI A (Self-service)
23, TIpHHUHI 0GP ATHOH cBstznt 25, TIpHHLHIT CaMO OB Ty AHBAKIS
33) S& 4 (Homogeneity) 26) S AH(Copying)
33 x| [x < 2@ o]0
x x % |[xx (@) (@)
33. TIpHHUHI 0AHOPOAHOCTH 26. TIp HHUHIT KOTHp OBAKIA

B McnonHeHnn 3aTUX NpUHLUUNGE4UHSE KBBeHHO cnonHAeTcA npuHu#in 5




§2.1. 3. Выводы по операции анализа:
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Следовательно, можно сделать его основой классификационной  системы методик  Исследования  Феномена  Объединения Ресурсов ( ИФОР)
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§2.1. 4. С чего  начать использование  этих методик ?


[image: image11]
§2.1. 5. Разумнее всего  начать с  изучения возможностей модели теории циклов потребления ТС.

Эта  теория родилась из  методики Диверсионного Анализа Б.Злотина и А.Зусман.

· С 1990ого года известен  метод Диверсионного Анализа (ДА), разработанный Б. Злотиным и А.Зусман.

· С 2006ого года известен метод Вредной Машины (ВМ), предложенный В.Леняшиным и Ким Хё Джуном.

· Эти два метода дают одинаковый результат разными средствами

Сравнительная таблица ДА и ВМ
	Методы улучшения систем 
	 Первый участник 
	Второй участник 
	Результат 

	ДА 
	Предлагает сочетания и рассматривает цикл потребления 
	Проводит диверсии по отношению к предложенному («ищет» ВМ) 
	Улучшенная работо- способная система 

	ВМ 
	Выявляет вредные машины 
	Использует логическое зазеркалье ЗРТС для разрушения ВМ 
	Улучшенная работо- способная система 


 Различия ДА и ВМ

· В. Леняшин рассматривает её на первом этапе и разрушает её с помощью «логического зазеркалья ЗРТС».

· Б. Злотин раскладывает систему в цикл потребления от проектирования до утилизации и на каждом этапе производит мысленные операции по верификации на основании перечня «типичных ошибок в развитии». Для этого он описывает саму структуру закономерностей развития техники и сопоставляет её с наиболее часто встречающимися примерами игнорирования разработчиками, производителями и продавцами сценариев успешного существования машин (ЗРТС).

синтез двух методов 

· Из ДА можно взять идею «разложения машины в ряд» по этапам её существования, изменив последовательность – проектирование, производство, эксплуатация, ремонт, утилизация – на другую: 1) приобретаем, 2) научились, 3) достали, 4) включили, 5) работаем, 6) прервались на минутку, 7) воспользовались дополнительными [image: image20.jpg]2 [
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системами (если это необходимо), 8) заправили, 9) сложили (чтобы взять с собой и носить в кармане, портфеле, багажнике), 10) забрали с собой (претерпеваем транспортные воздействия, ломаем, портим) 11) отремонтировали, 12) платим за утилизацию.

· ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО ГЛАГОЛЫ 

намеренно, так проще видеть

 «действие».
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Важное попутное  замечание

· Не следует буквально воспринимать эту последовательность как технологически следующий друг за другом каждый этап потребления. 

· Например, ситуация «отремонтировали» может возникнуть и на стадии «научились» или «достали». 

· Уроните только что купленный мобильный телефон на кафельный пол. Если корпус легко заменить, то это один уровень развития системы, если это невозможно, то сразу возникает стадия «утилизация».

·  Предлагаемая модель – всего лишь разновидность графа, в котором отражено большинство присущих любой машине фаз потребления.

Второе попутное замечание об особенностях  текущего этапа развития

современной ТРИЗ


[image: image13]
· Современная ТРИЗ давно развивается по пути дополнения технических моделей арсеналом средств маркетологов. То, что классическая ТРИЗ использовала в своих рассмотрениях рыночные явления в развитии техники неосознанно и фрагментарно, например, «дешёвую недолговечность» или «изменение цвета», было недостатком, который планомерно устраняется развитием процедур типа ТРИЗ + ФСА, MPV Analysis (Main Parameters of Value Analysis), метода 

 HYPERLINK "http://www.metodolog.ru/00919/00919.html" \t "_parent" структурирования функции качества (QFD) и 

 HYPERLINK "http://www.metodolog.ru/00919/00919.html" \t "_parent" бенчмаркинга 

·  и других аналитических инструментов современной ТРИЗ из GEN3 Innovation Discipline 

Суть модели цикла с учётом особенности текущего этапа развития ТРИЗ

· Воспользуемся предложенным В.Леняшиным восприятием недостатка как «машины», со всеми присущими ей техническими атрибутами модели классической ТРИЗ: рабочим органом, трансмиссией, двигателем, источником энергии и системой управления. Два последних элемента могут находиться в надсистеме. Будем помнить о том, что у машины обязательно есть части или функционально различные блоки, при всех дальнейших рассуждениях. Это соображение сразу нам даёт возможность искать как минимум 5 Вредных Машин по числу функциональных блоков.

· Подход «диверсии» по отношению к «вредной машине» будем осуществлять так же, как В. Леняшин, т.е. путём перехода в «логическое зазеркалье ЗРТС», но только 12 раз по числу выделенных фаз потребления.

· Вот суть представляемой модели цикла потребления (согласитесь, достаточно простой): есть 12 этапов цикла потребления, на каждом этапе ищем ВМ и устраиваем ей «диверсию», получая, таким образом, 12 новых вариантов «машины», двигаясь в направлении устранения недостатков.

Пример рассмотрения двух систем в формате цикла потребления 

· Исторически сложилось, что практика ТРИЗ - анализа традиционно разделяет объекты исследований на «технические системы» и «технологии». И карандаш, и «фетиш нашей современной цивилизации», мобильник, – такие же «технологии»,  если рассматривать   процесс  использования   в  виде  фаз  потребления.

· Карандаш  не  существует  «сам  по  себе». Процесс  его  использования  тоже  можно  воспринимать как  технологию  создания  информации.

· Посудите сами. Для того чтобы воспользоваться карандашом и получить «продукт», для которого его создали, мы очень легко можем увидеть некоторое количество обязательных этапов, которые присущи карандашу или любой другой «машине».

· Сначала его нужно «купить». Эту фазу мы временно опустим, потому что диверсии для «вредных машин» в этой области так разнообразны, а иногда специфичны, что этот этап надо выделить особо, поэтому рассмотрим этот материал в конце описания всех фаз потребления.

· Первое, что нужно сделать после приобретения, – изучить устройство и правила пользования. Это тоже затраты и потребителя и производителя.

· Производитель должен потратиться на создание инструкции по использованию, а потребитель должен потратить своё время, чтобы овладеть этими знаниями и навыками использования, т.е. «понимание» есть один из сегментов «цены», вернее, «стоимости после покупки».

· Эти затраты могут и вовсе отсутствовать, как у карандаша, а могут быть ощутимыми, если сравнивать модели разных мобильных телефонов. В моделях Nokia интерфейс примитивно простой, построенный на кольцеподобных графах.

· У других производителей он очень непростой, похожий на дерево, который нужно долго запоминать, как, к примеру, в одном из моих двух мобильных телефонов, которыми я пользуюсь: аппарате компании Ubiquam.

· Я потому и пользуюсь двумя мобильными телефонами. С Nokia делаю исходящие звонки, потому что это удобно, а Ubiquam использую только для ответа на входящие, а, главное его предназначение - использовать Интернет, который у этой компании дешевле. Но если бы этот аппарат не ставил меня в тупик тем, что я постоянно забываю те 8 процедур, которые надо проделать, чтобы воспользоваться записной книжкой, то разве появилась бы у меня очень удобная старенькая Nokia? Я не самый тупой пользователь, но мне так удобнее и точно знаю, что моё решение иметь 2 телефона - не оригинально.

· Ниже  будут  представлены  2 диаграммы, выполненные в форме часового циферблата, который использован для того, чтобы научиться видеть в любой вещи, прежде всего «технологию».

· При этом любая машина имеет  попутный вполне определённый, хорошо различаемый набор «затрат» (времени на понимание, мускульной энергии, количества движений, денег на расходные материалы и т.п.), которые являются негативными продуктами деятельности например  того же мобильного телефона или карандаша
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· Любопытно, что при  использовании карандаша отсутствует фаза «понимание», а у одной из моих коллекционных авторучек на это уходит довольно много времени. Это ручка, в которой переключение стержней делается с помощью силы тяжести. Чтобы получить нужный пишущий орган, нужно повернуть всю ручку так, чтобы требуемый маркер оказался вверху.

· Нужно догадаться, что выход того или иного типа пишущего органа связан с существованием поля силы тяжести. Каждый поворот этой ручки в горизонтальной плоскости на 45 градусов будет давать или карандаш, или гелевую ручку, или другие полезные устройства : маркер для выделения текста, или «стерженёк» для управления сенсорной панелью.

· Попутное замечание. То, что В.А. Леняшин назвал «вредной машиной», которой вроде бы и нет, т.к. она «идеальная», описывается вполне конкретными и измеряемыми параметрами. Это означает то, что ВМ можно и «измерять», и «классифицировать». Сам процесс сравнения некоего объекта с  некой классификацией и есть акт измерения.  Займёмся этим ниже.
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