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Портрет  искомого  варианта  технологий можно представить себе как  систему  требований или  систему  «подсказок»:
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Подсказка А) Среди типов движений есть волновое движение (это и рентген и звук). Есть даже зарегистрированные переходы, типа « волновое- волновое».
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Подсказка Б) Среди альтернативных  есть  подходящая – звуковая ( она  тоже волновая, но более низкой вепольности, чем рентегнотелевизионная.
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Подсказка В) Модели  спирального развития  подразумевают поиск в направлении действия обратного тренда (понижение вепольности не запрещено!)
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Всё  это выводило на  звуковую технологию как дополнительную альтернативу.

Возникла  короткая НИР, которая  должна была ответить на вопрос о пригодности звуковых технологий для быстрой  дефектоскопии  автомобильных поршней.

Первые результаты обнадёжили, поэтому  заказчик дал добро на более глубокое исследование этого метода. Спустя неделю было найдено  подходящее математическое обеспечение для программы анализа поршней из судостроительной области (вибрационное  обследование гребных винтов).

Итак. Прибор звукового анализа был взят из одного НИИ, а  программное обеспечение из другого. Объединение  позволило получить  новую конкурентную ТС по синергетическому механизму.

Подсказка Д) Среди методик ИФОР есть  простая  проверочная процедура, которая описывает объединение разных по возрасту. Предлагаемая для заказчика технология была  типичным примером «старая 1+ старая2 + старая3», где 1 – рентгенотелевизионый метод, 2- приборы звукового анализа для железной дороги, 3 – виброакустические методы  обследования гребных винтов.

Результат  предложения прогнозного образа – внедрение.
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§4. 4. 6 ВЫВОДЫ
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Согласитесь, что  путь получения эффективного решения был относительно коротким, и это – некоторое  достоинство  моделей  спирального развития.

При этом сочетанное использование  большого количества  маленьких  методик требует многолетнего навыка анализа и это недостаток. Шахматные  фигуры  имеют очень простые  алгоритмы действия, но сама  шахматная  игра есть весьма  сложное искусство.

Так и  методики  прогнозирования  всегда будут синтезом научной  дисциплины, похожей на ботанику или энтомологию и  искусства  интерпретации исторического пути, который проделала  изучаемая ТС.

И здесь совершенно уместно говорить о правомочности любых авторских версий ЗРТС для прогнозирования, потому  что их специфическая  часть, сами методики   являются  отражением опыта исследователя. Мы же не говорим, что Ботвинник  эффективнее Фишера, мы  просто наблюдаем за разными стратегиями этих  мастеров.

Спасибо за внимание.
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Окончание теста диссертационной работы.

































































































































